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	Logo ou Nom

Etablissement


	Surveillance des températures en production - Départ ECS
	Référence

	
	
	Date : 

	
	
	Version : 


Une fois par mois minimum
          
Année :                         Lieu :                                                              


Mettre une croix dans la case correspondante
	Départ Eau Chaude Sanitaire

	Mois 
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.

	Intervenant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Heure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Départ

 > ou = à 55°c


	62°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	61°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	59°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	58°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	57°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	56°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	54°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	53°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	51°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	49°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	47°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Si anomalie (température < à 55°C ou différentiel > à 7 °C), la Conduite à Tenir doit être définie en Groupe Eau 
C.A.T. :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ..............................................................................................................................................................................................................................................

	Logo ou Nom

Etablissement


	Surveillance des températures - Retour de boucles ECS
	Référence

	
	
	Date : 

	
	
	Version : 


Une fois par mois minimum

   
Année :                   Lieu :     
   
Mettre une croix dans la case correspondante
	Retour de boucle

	Mois 
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.

	Intervenant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Date / Heure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retour

 > 50°C
	62°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	61°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	59°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	58°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	57°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	56°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	54°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	53°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	51°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	49°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	47°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Différentiel de température   
 (temp départ - temp retour)

Anomalie si > 7 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Si anomalie (température < à 50°C ou différentiel > à 7 °C), la Conduite à Tenir doit être définie en Groupe Eau
C.A.T. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
              …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
	Logo ou Nom

Etablissement


	Surveillance des températures ECS 

Points d'utilisation : éloignés, peu utilisés
	Référence

	
	
	Date : 

	
	
	Version : 


   Une fois par mois minimum


Année :                  Lieu :    

Mettre une croix dans la case correspondante

	Mois 
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.

	Intervenant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Heure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temps de stabilisation 
T° max (< à 30 secondes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aspect conforme

Eau claire et sans particule
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Point : ……………….
Température 
Cible max :  

Cette température est < à 50°C si le point est destiné au résident (toilette) en raison du risque de brulure. Elle peut être > à 50°C pour un autre point d’usage.

 
	53°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	51°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	49°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	47°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	44°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	43°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	42°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	41°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Si anomalie (température > à 50°C sur un point d’usage pour la toilette, ou < à 50°C pour un autre point, la conduite à tenir doit être définie en Groupe Eau) 
C.A.T. :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 .................................................................................................................................................................................................................................................

	Logo ou Nom

Etablissement


	Surveillance de l'eau chaude à un point homogène : température et aspect
	Référence

	
	
	Date : 

	
	
	Version : 


Une fois par mois minimum

Année :                 Lieu :         
Mettre une croix dans la case correspondante

	Mois 
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.

	Intervenant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Heure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temps de stabilisation 
T° max (< à 30 secondes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aspect conforme

Eau claire et sans particule
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Point : ……………..

Température 
Cible max :  

Cette température est < à 50°C si le point est destiné au résident (toilette) en raison du risque de brulure. Elle peut être > à 50°C pour un autre point d’usage.

	53°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	51°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	49°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	47°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	44°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	43°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	42°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	41°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40°c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Si anomalie, (température > à 50°C sur un point d’usage pour la toilette, < à 50°C pour un autre point, la conduite à tenir doit être définie en Groupe Eau) 
C.A.T. :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ................................................................................................................................................................................................................................................ 
Extrait «Gestion du risque lié aux légionelles» ARS Rhône-Alpes / Equipe Mobile d'Hygiène – CH Valence.  Gestion des soins en EMS / Fiches techniques : http://www.cpias.fr/EMS/referentiel/fiches_cpias.html   

[Septembre 2021]
Rédacteurs / Relecteurs : http://www.cpias.fr/EMS/referentiel/fiches_cpias_auteurs.html  
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