
	[image: image1.png]


Logo ou nom

de votre établissement
	Surveillance des températures d'eau froide : Points d'utilisation éloignés
	Référence

	
	
	Date :    /    /201..

	
	
	Version : 
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	Janv.
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	Nov.
	Déc.

	Aspect conforme

Eau claire et sans particule
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Si température de l'eau froide est supérieure à 25°C, la Conduite à Tenir doit être discutée en groupe Eau :
       C.A.T. : vérifier le calorifugeage séparé des réseaux EF et ECS
             Mise en place de purges

             Relevé de la température à l'arrivée
            Programmation d'analyses sur les points d'usage à risques
           ………

Analyse des légionelles si > à 25°C 









Extrait "Gestion du risque lié aux légionnelles"  ARS Rhône-Alpes / Equipe Mobile d'Hygiène EHPAD – CH Valence – Octobre 2014
Réseau CClin-Arlin /V2-2015 Fiches pratiques/ Gestion des soins en EMS
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