[image: image1.png]




	Logo ou nom

de votre établissement
	Entretien des fontaines réfrigérantes 

et des bonbonnes
	Référence

	
	
	Date :    /    /201..

	
	
	Version : 


1.  Objectif

-     Maintenir les fontaines à eau dans un parfait état de propreté.
-     Assurer une eau destinée à la consommation conforme aux critères microbiologiques requis.

2.  Domaine d’application, personnel concerné

-     Agents affectés à l’entretien des locaux, le service technique, les utilisateurs.

3.  Description

-     L’eau destinée à la consommation humaine peut être distribuée par des fontaines réfrigérantes :

-
soit par un branchement sur le réseau intérieur de distribution, dans ce cas les fontaines à serpentin d’eau sans réservoir sont à privilégier. L’eau du réseau circule dans un serpentin concentrique réfrigéré par un compresseur hermétique à haute pression. Un thermostat permet de maintenir la température de l’eau entre +8 et +12°C,
-
soit par des fontaines alimentées par une bonbonne d’eau. (18.9l), l’eau de la bonbonne est refroidie dans un circuit interne réfrigéré par un fluide.

4.  Recommandations

-     Nettoyer la partie externe des fontaines réfrigérantes :

-     au quotidien les parois, becs verseurs, grilles, cuvettes… avec un détergent agréé alimentaire,
-
détartrer au minimum une fois / an le bec verseur en le faisant tremper dans du vinaigre blanc pendant 5 minutes puis rincer (en fonction de la dureté de l’eau).
-     Ne pas débrancher l’appareil.
-     Laisser couler l’eau quelques secondes lors de la première utilisation quotidienne.
-     Ne jamais verser de solution souillée dans le bac à égouttures, le vidanger et nettoyer régulièrement.
-     Utiliser uniquement les gobelets à usage unique prévus près de la fontaine.
-     Ne pas poser d’objet au-dessus des fontaines, ne pas la couvrir.
-     Arrêter la consommation et appeler les services techniques si la couleur de l’eau est anormale.

-     Fontaines raccordées au réseau :

· Actions courantes :

-     Purges quotidiennes, notamment en cas de faible utilisation.
-     Nettoyage, désinfection, détartrage avec un produit agréé alimentaire puis rinçage après le temps de  contact préconisé par le laboratoire (fréquence selon les préconisations du fabricant).
-     Changement du filtre à charbon actif (fréquence selon les préconisations du fabricant).

· Actions spécialisées :

-     Entretien des fontaines réfrigérantes partie interne :
-     Détartrage et désinfection bimestrielle fonction des préconisations du fabricant et de la dureté de l’eau.  
-     Fontaines à bonbonnes (18,9l) :

· Actions courantes :

-
Nettoyage, désinfection, détartrage avec un produit agréé alimentaire puis rinçage après le temps de contact préconisé par le laboratoire.
-
Changement de la bonbonne selon la durée limite d’utilisation après ouverture renseignée sur l’étiquette (en général 15 jours).

· Actions spécifiques :

-
Maintenance trimestrielle : changement du circuit interne d’eau et de la filtration de l’air introduite dans la bonbonne lors du soutirage (filtre 0,22µm).

· Stockage :

-     Endroit frais et sec dédié, principe du premier entré – premier sorti.

· Gestion des approvisionnements :

-     Identification et traçabilité des lots de mise en bouteille.

5.  Surveillances microbiologiques

-     Q.2.8. Eau des fontaines à usage de boisson, niveau cible :

-
flore aérobie revivifiable à 22°C et à 36°C, pas de variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle,

-     coliformes totaux, < 1 UFC/100ml,

-     Pseudomonas aeruginosa < 1 UFC/100ml.

6.  Pour en savoir plus

Code de la consommation (Partie réglementaire). Livre Ier, Titre Ier, Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions. Article R112-9-1 modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005. Site Legifrance : [Lien]
Code la santé publique (Partie réglementaire). Première partie : Protection générale de la santé

Livre  III,  Titre  II,  Section  1 :  Eaux  destinées  à  la  consommation humaine à l'exclusion des  eaux minérales naturelles, Sous-section 1, Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité : Art. R.1321-1 à R.1321-66. Site Legifrance : [Lien]
Ministère de la santé et des sports. Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique. Journal officiel 7/03/2010: 8 pages. Site NosoBase : [Lien]
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